전기공사 시방서

2 0 1 3.  5

	창원시시설관리공단

공사명 : 고효율 조명기기 설치공사

Ⅰ. 일반시방서

1. 적용범위

본 시방서는 “고효율 조명기기 설치공사” 전반에 관한 일반적인 공통사항으로서 ,

시공상 준수해야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

가. 본 시방서는 공사 전반에 적용되는 내용이므로, 부분적인 공종 또는 적용인         경우에는 해당 조항이나 항목만을 적용한다.

나. 본 시방서 및 설계도서에 명기되지 않은 사항은 관련법규 및 규정을 준용한다.

다. 본 공사의 시방서 및 설계도서가 관련 법규 및 규정과 상이한 부분이 있을

경우에는 관련법규 및 규정에 따라 시공하여야 하며, 공사기간 중 관련법규

및 규정이 개정될 경우 개정법규 및 규정에 따라 시공하여야 한다.

2. 공사의 시행

도급자는 본 공사의 시행에 따라 다음과 같은 사항을 이행하여야 한다.

가. 도급자는 공사 착공전 안전관리계획서 등이 포함된 공정표를 작성 제출하여야

하며 공사 진행 중에는 예정공정, 시공내역, 인원 등 공사와 관련되는 사항을

보고하고 감독자의 지시를 받아야 한다.

나. 도급자는 시공전 관련설비의 계통이나 운용상황등을 숙지하고, 제반설비가 그

기능을 완벽하게 발휘 할 수 있도록 성실하게 시공하여야 한다.

다. 도급자는 시공 중 감독자가 공사의 부실 또는 부적합 시공이라고 판정 할 때

는 감독자의 지시에 따라 재시공 또는 보완조치를 하여야 한다.

라. 본 공사의 시방서 및 설계도서에 명기되어 있지 않는 사항일지라도 시공, 구조,

외관상 당연히 필요한 경우나 관련법규 및 규정에 규제되는 사항은 감독자의

지시에 따라 보완 시공하여야 한다.

마. 본 공사의 시방서 및 설계도서의 내용이 상치되거나, 해석상 의문이 생기거나

의견차이가 있을 때에는 감독자의 해석에 따른다.

바. 시공 후 매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분, 시공의 진행

과정, 감독자가 필요하다고 인정되는 부분은 감독자의 검사를 받아야하며,

관련사진을 제출하여야 한다.

사. 공사지역이 주차장, 전시실 등 공용공간임을 감안하여, 작업계획을 사전에

감독자와 협의하여 시행하고, 주간작업이 어려울 경우 야간작업 계획을 세워        시행하고, 작업 시작 전 반드시 사전에 감독자에게 보고하여야 한다.

아. 공사내용

1) 등기구 철거

- 다운라이트 30W이하 : 109개

- 40W이하, 2등용 : 371개

2) 등기구 설치

- LED 등기구(13W, 6인치) : 109개

- LED 등기구(18W,주차장등) : 216개

- LED 등기구(평판조명, 50W, M-bar) : 155개

자. 공사위치

- 시민생활체육관(창원시 성산구 원이대로 692)

- 창원축구센터(창원시 성산구 비음로 97)

- 마산노인복지관(창원시 마산합포구 동서남 1길 5)

- 성산노인복지관(창원시 성산구 창이대로 781)

- 창원해양공원(창원시 진해구 명동로 62)

- 중앙입체주차장(창원시 성산구 외동반림로 138)

- 마산실내체육관(창원시 마산회원구 삼호로 63)

3. 안전관리

도급자는 본 공사 시공과 관련하여 공사장 안전관리에 철저를 기하여 감전,

추락, 붕괴, 화재 등의 재해 및 안전사고 예방에 유의하여야 한다.

가. 작업장에는 안전표지 및 안전사고 방지시설을 설치하여야 한다.

나. 작업자는 반드시 안전장구를 착용하여야 하며, 어떠한 경우라도 안전수칙을

준수하여야 한다.

다. 화기를 사용하거나 인화성 물질이 있는 장소에서 작업 또는 감독자가 필요

하다고 인정하는 공정의 작업 시에는 소화기를 비치하여야 한다.

라. 작업 종료 후 작업장내의 자재 및 공기구는 깨끗하게 정리 정돈하여야 한다.

마. 시공용 자재 및 공기구는 감독자가 지정하는 장소에 비치하고, 항상 청결하게

정리정돈 및 청소를 시행하여야 한다.

바. 도급자는 안전관리책임자를 선임하여 안전관리 및 재해예방에 만전을 기하도록

하여야하고, 공사 중 발생된 모든 안전 및 재해에 대하여 책임을 지고 처리하여

계획 공정 진행에 차질이 없도록 하여야 하며 발생된 손해 및 손상에 대하여

즉시 변상 또는 원상복구 하여야 한다.

사. 천장작업시 추락의 위험이 있으므로, 작업자의 사전 안전교육 및 안전 장비를

착용하여 작업하도록 하며, 작업자의 안전을 확보할 수 있도록 안전 사다리를 사용

하여 작업하도록 한다.

4. 법규준수

도급자는 공사시행에 있어서는 건축법, 건설안전기준법, 산업안전보건법, 전기사업법,

전기공사업, 기타 관계법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

5. 현장대리인

도급자는 관련법규에 의거 국가기술자격소지자를 현장대리인으로 선정하여 본

공사 시행 관련 업무를 수행하게 하며, 선임이나 변경시 감독자의 승인을 받아야 한다.

6. 품질기준

가. 공사에 사용하는 자재 및 기계기구는 설계도서나 시방서에 명기된 것을 제외

하고는 KS 표시품, 형식 승인품 또는 KS규격에 준한 시중 최고품을 사용하여야

한다.

나. 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 견본품을 제출하여야 하며 감독자의

검사 및 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

다. 현장에 반입된 자재는 감독자 승인 없이 반출할 수 없으며, 검사시 불합격된

자재 및 기계기구는 즉시 현장에서 반출하여야 한다.

7. 시설물 훼손

공사 중 우리 시설이나 제3자의 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 때에는 도급자 부담

으로 즉시 원상복구 또는 변상하여야 한다.

8. 설계변경

본 공사 시공 중 발생하는 경미한 변경사항에 대하여는 원칙적으로 설계변경 없이

시행하고, 다음과 같이 공정상 또는 계약금액상 변경이 발생 할 경우 규정에 의해

소정의 절차를 거친 후 설계변경을 할 수 있다.

가. 계약사무처리의 관련법규에 정한 변동사항 발생 시.

나. 관련법규 개정에 의한 공사내용의 변동사항 발생 시.

다. 본 공단의 사업 또는 공사 시행계획 변경에 의한 변동사항 발생 시.

9. 품질시험

본 공사에 사용되는 자재 및 전기기구는 감독자의 검사를 받아야 한다.

10. 공사장관리

도급자는 감독자와 협의 및 관련법규에 의거 공사장 관리를 철저히 시행하여야

하고, 다음 사항을  준수하여야 한다.

가. 화재, 도난 및 소음방지, 위험물관리, 풍기문란 및 위생단속.

나. 사고 방지에 관한 단속, 위험 또는 안전표지.

다. 공사장 정리, 관리, 청소, 교통 소통에 지장이 없도록 안내인을 상시 배치할 것

11. 공사준공

설비 자재가 나타내는 용량 및 성능을 확보하여야 하고, 정상적으로 동작이 가능

한지 여부를 확인하고 설비가 주위환경에 장애를 주지 않음을 확인한 후 공사준공을

감독자 입회하에서 시행한다.

12. 보안규정

가. 도급자는 본 공사 시행으로 취득하게 된 사실을 외부에 누설하지 않아야 하며,

우리 공단의 보안관련 규정을 준수하여야 한다.

나. 작업자는 작업 중 음주, 소란 및 가무행위를 일체 할 수 없으며 감독자는 안전

및 보안에 위배될 우려가 있는 작업자를 작업에서 제외시키도록 도급자에게

지시할 수 있으며, 이런 경우 도급자는 즉시 이를 이행하여야 한다.

13. 의문사항

도면과 규격서의 내용이 상이할 때 또는 의문사항이 생길 때는 감독자와 협의

후 그 지시에 따른다.

14. 기타 사항

도급자는 감독자가 필요하다고 인정되는 일체의 자료를 제출하여야 한다.

15. 폐기물 처리

가. 본 공사로 인해 발생되는 폐기물은 감독자가 지정하는 위치에 적재하며, 보관시

이용고객의 불편을 느끼지 않도록 하여 처리한다.

16. 보  증

본 시방서에 의하여 시공사항에 대하여 공사 준공일로부터 1년간으로 한다.

이 기간 내에 발생한 시공불량, 하자사항에 대하여 계약자가 모든 책임을 지며,

공단이 정하는 기일 내에 수리하여야 한다.

17. 기  록

가. 협의 및 지시사항에 대해서는 그것들의 경과 내용을 기록하고, 정리 보관한다.

나. 시험 및 검사에 대해서는 기록을 하고, 정리 보관한다.

라. 공사공정에 따른 전∙중∙후 과정을 촬영하여 사진첩 2부을 제출하여야 한다.

다. 공사공정의 주요부분 등에서 매입 및 은폐 등으로 완성 시에 확인이 불가능한

부분은 공사 현장사진을 찍어 정리 보관한다.

Ⅱ. 특별시방서

1. 배선 공사

1-1. 배선 시공기준

옥내배선의 시공기준은 “전기설비 기술기준 및 내선규정을 준수하고 설계도서

및 시방서에 의하여 시공하여야 한다.

가. 전선, 케이블은 특기한 것을 제외하고는  KS규격품 또는 “전”자 표시품을 사용

하여야 한다.

나. 전선의 접속시에 사용되는 테이프, 커넥터, 단자 및 땜납 등은 KS 규격에 적합

하여야 하며,  KS규격이 없을 때에는 감독자의 지시에 따른다.

1-2. 전선의 접속

가. 전선 및 케이블의 접속은 배관이나 덕트 또는 트레이등 내부에서 도중 접속은

할 수 없으며, 아웃트렛 박스 및 풀박스 또는 기구내에서만 시행하여야 하고

배선은 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.

나. 전선의 접속은, 전선의 허용전류에 의하여 접속부의 온도 상승값이 접속부

이외의 온도상승을 넘지 않도록 하여야 한다.

다. 배선시 기기의 단말접속은 압착단자를 사용하고, 박스내 접속은 전선 커넥터를

사용하여 발열, 이완등이 발생치 않도록 접속하여야 한다.

라. 기구와 접속시 배선에 장력이 걸리거나, 눌림을 받지 않도록 하여야 한다.

마. 심선 상호간의 접속은 압착 접속단자, 전선 커넥타, 슬리이브 등을 사용하여야

한다.

2. 조명등기구 설치공사

2-1. 조명기구의 배치

가. 도급자는 등기구를 배치하기 전에 천정의 마감방법과 마감재료, 천정의 구조,

등기구의 설치방법, 매입등기구의 매입위치 조건, 등기구 설치후의 전구교체

등의 유지관리방법, 등기구 설치위치 주위의 발열체 유뮤와 감지기등 기타

기구의 배치방법과 이들과의 연관성 등을 충분히 검토하여 적절히 배치한다.

나. 모든 조명기구는 원칙적으로 건축∙실내마감과 조화를 이루어지도록 한다.

다. 도급자는 등기구 배치도 등을 작성하여 감독자의 승인후 등기구를 배치한다.

(등기구 배치는 기존 등기구 배치도를 기준으로 한다.)

2-2. 조명기구의 설치

가. 모든 등기구는 전구의 교체등 유지관리가 쉽고, 등기구 몸체의 교체 및 철거가

용이하도록 설치한다.

나. 모든 등기구는 등기구 자중 이상의 하중에 견딜수 있고, 등기구 부착면의 진동

또는 충격에도 추락할 염려가 없도록 완전하게 설치한다.

다. 등기구는 원칙으로 앵커볼트, 인서트를 사용해서 단단히 설치하고, 필요에 따라

나무나사등으로 진동방지를 한다.

라. 등기구는 수직 또는 수평으로 설치면과의 사이에 틈이 생기지 않도록 한다.

마. 콘크리트 타일등에 설치할 때에는 칼불럭, 코킹볼트 등을 보조재로 사용한다.

바. 금속재에 설치하는 경우에는 볼트, 나사 또는 훅 볼트를 사용한다.

사. 등기구 주변의 작업면은 기존 천장부위와 구분되지 않도록 시공하여야 하며,

철거로 발생한 천장 공간은 천장재나 동일마감재를 사용하여 마감하여야 한다.

아. 조명등 교체시에는 건물 및 시설이 파손되지 않도록 안전에 주의하여 작업하여야

하며, 작업중 파손된 시설(앙카지지대, 텍스타일등)은 원상태로 복구하여야 한다.

자. 도급자는 도면에 표시된 건물 내 기존 조명등을 철거하고, LED등기구로

모두 교체하여야 하며, 기존 설치 등기구중 위치가 부적당한곳의 기기는 감독자와

협의하여 적당한곳으로 이설하여야 한다.

차. 등기구를 연접하여 시설하는 경우에는 배선등이 노출되지 아니하고 등기구가

적절히 연결될 수 있으며 등기구에 맞는 소정의 연결금구를 사용하여 연결한다.

파. 등기구의 부착방법등은 등기구 종류에 따라 같도록 하며, 부분적으로 쳐지거나

직선배치가 이루어지지 않는 경우가 없도록 한다.