저수조 청소(소독) 과업지시서

1. 정 비 명 : 2017년 해양공원 저수조 청소 용역

2. 위    치 : 창원시 진해구 명동로 62 (해양공원)

3. 근거 및 목적 :

- 본 청소(소독)지시서는 창원시시설관리공단 해양공원팀 저수조 청소(소독)에 적용하며 □수도법 제33조 및 동법시행령 제50조□에 의한 법정 청소(소독) 작업으로 위생상 예방조치 및 쾌적한 환경시설 유지관리에 그 목적이 있음

4. 청소(소독)기간 : 정비일로부터 1일간

5. 예정공정

- 오전 : 고가수조(90톤)청소

- 오후 : 지하수조(48톤)청소

6. 청소(소독)내역

1) 청소(소독)현황

○ 청소(소독)대상 고가수조 3조, 지하수조 1조

- 시설구조

고가수조 : SMC (합성수지성형판넬) 3조

지하수조 : SP패널탱크 1조

- 청소(소독)장소 및 정비용량

고가수조 : 솔라파크, 주차빌딩, 어류생태학습관 저수조실 내(90톤)

지하수조 : 해전사체험관(48톤)

7. 청소(소독)방법

1) 저수조 내 물을 전량 드레인후 점검(균열, 부식 등)

2) 수세미, 솔, 고압세척기를 이용한 이물질제거

3) 저수조 및 각종설비 청소, 정비

4) 염소 등으로 소독

5) 소독수 및 녹물 잔수 제거

6) 깨끗한 물로 다시 세정

7) 위생 처리 후 물 공급 받음

8. 행정사항

○ 저수조 정비(청소,소독)후 □청소∙소독필증□ 제출(2부)

9. 지시 및 준수사항

1) KS제품을 사용하는 것을 원칙으로 하나 KS제품이 없는 것은 담당자와

협의하여 국내 최우수 제품을 사용 하여야 한다.

2) 감독관이 지시하는 공정 및 청소(소독)상 주요부분은 전, 중, 후 사진

촬영하여 각 2매씩 해양공원팀에 제출하여야 한다.

3) 청소(소독)현장은 위험표시, 소화기 등 필요한 안전장치를 설치하고       안전교육 등 제반 안전수칙을 준수하여야 한다.

4) 청소 후 가설물, 펌프 등을 신속히 철거하여 지정장소에 정리, 정돈하며

청소 및 뒷정리를 깨끗이 한다.

5) 청소로 인해 발생한 오물 및 찌꺼기는 정비사가 책임지고 처리한다.

10. 기타사항

1) 작업도중 발생하는 민∙형사상 책임 및 법적문제는 물론 정비로 인해

발생하는 피해 및 손상은 정비사가 책임지고 원상 복구한다.

2) 팀의 규정에 의한 제반서류를 제출하여야 한다.

3) 본 정비 지시서에 명시되지 않은 사항은 담당자의 지시 및 의사에 따

른다.