문서서식포탈비즈폼

과   업   지   시   서

Ⅰ. 경비시스템 설치 운영내역

1. 설치목적

덕동테니스장내 무인기계경비 시스템을 설치하여 건물내 침입, 도난, 화재상황을      즉시 전달받아 인명, 재산의 보호 및 효율적인 건물관리를 위하여 무인경비시스템을     설치하여 경비용역을 하고자함

2. 용역기간 : 2017. 1. 1 - 2017. 12. 31일까지

3. 기기 및 감지기 취부 내역

품명 또는 규격	단위	수량
주 조작장치	대	1
카드리드기	개	1
비상싸이렌	개	1
입체감지기(벽부)	개
입체감지기(천정)	개	4
적외선 감지기	개
자석감지기	개	6
금고감지기	개
음파감지기	개	1
통합관리 S/W	식

4. 경비 시스템 운영방법

가. 기계경비에 의한 경비업무

○ 경비구역

- 덕동테니스장

○ 경비시각

- 건물 구역경비 : 기계조작(세트)시작부터 해제 작동시 까지

나. 기계경비 운영

○ 건물, 주요출입구, 보안취약지구 감지기 설치로 외부 칩입자 감시

○ 경비회사 상황실 긴밀협조 감시체계 구축

5. 무인경비시스템 운용

○ 덕동테니스장  : 각종 감지기설치 → 개별  세트 및 해제

○ 경비회사 상황실 : 모든 정보 집합 → 출동지시 → 출동 → 상황보고 →

유관기관(경찰, 소방서) 협조요청 및 이상시(고객/비상연락망보고)

6. 설치시방서

○ 모든 설치방법은 보안 관련규정 및 전기, 통신, 소방 관련법을 준수하여 적법하게      시공하여야 한다.

○ 무인경비시스템 설치에 필요한 모든 자재 및 제품은 KS제품을 사용하고 KS 제품이      없을 시에는 시중 최고 제품을 설치한다.

○ 본 시스템 설치 시 관계 기관의 신고 또는 인 ․ 허가 사항 이 발생할 시에는 시공자      부담으로 관계기관의 수속을 받아야 한다.

○ 본 시스템에 설치되는 모든 제품은 창원시시설관리공단의 승인을 받은 후 시공하고      불합격한 제품 설치 시 제품을 반출하고 반드시 교체하여야 한다.

○ 본 시스템 설치 시 계약 내 용과 상이한 경우는 창원시시설관리공단의 유권해석에      따라 시공함을 원칙으로 한다.

○ 본 시스템 설치 시 설치하는 기기 및 장소의 변경을 요하는 경우는 창원시시설관      리공단과 협의토록 하고, 변경 사항이 결정된 시에는 설치비 증감내역을 제출해야      한다.

○ 본 공사 계약자는 시공 및 준공과정 사진을 촬영하여 준공 시 2부를 제출하여야       한다.

○ 본 시스템의 설치로 인한 시설물 파손되는 경우 모든 사항은 시공자 부담으로 변상      원상복구를 해야 한다.

○ 본 시스템 설치 작업 중 수반 될 수 있는 안전사고나 기타 재반 사항은 시공자

부담으로 한다.

○ 경비대상물에 대하여 시공자는 경비계획에 따른 설계도면을 작성하고 창원시시설      관리공단의 확인 ․ 승인 하에 기계를 설치한다.

7. 특기시방서

○ 보안 강화를 위하여 기계시스템은 RF카드방식을 채택하여야 한다.

- 경보발생시 경보음 출력가능

- 각 구역별 세트 기기상태 확인가능 → 단선, 기기이상

○ 주장치

- 통신방식은 무선 통신방식을 채택 한다. → 전용회선,무선망

- 각종 검출기능이 있어야 한다.→ 정전, 기기이상, 배터리이상, 방범, 화재, 설비

- 각종 표시기능이 있어야 한다. → 셋트, 해제, 순회, 점검, 이상, 송/수신

- 정전시를 대비하여 정전용 배터리가 내장되어야 한다.(1시간)

○ 실내 감지장치로는 열선(적외선)감지기를 설치하고, 실별 출입감지는 자석감지기로      설치하며 배관 및 배선은 사람의 눈에 잘 띄지 않는 곳에 견고하고 미려하게 설치      해야 한다.

○ 건물내 실별 감지 장치는 출입자 관리 및 무자격 칩입자가 보안구역에 칩입이

발생할 시에는 즉시 검출하여 비상연락망보고 및 관제센터로 전달하고 관계기관에      칩입통보를 할 수 있어야 한다.

○ 본 시스템의 설치로 인한 시설물이 파손되는 경우 모든 사항은 시공자 부담으로       변상 또는 원상 복구를 해야 한다.

○ 모든 기계장비는 비바람에 노출되지 않는 위치에 견고하고 미려하게 설치하여야 한다.